\*\*本驱动是KNOXI品牌的G-sensor。

比如：我司部份QW1012平板电脑用的就是KNOXI的G-sensor.

驱动安装如下:

1) 首先安装“kxaccel-1.0.13.20-win8-x86”安装完成之后，重启平板电脑;

2) 然后双击“kionix\_sensor\_orientation”，以便写入本机的注册表中。成功写入注册表之后，重启平板电脑。